Neues Schalldämmelement für Aufzüge von Jordahl
Erhöhter Wohnkomfort

Die neue Aufzugsisolierung JAI von Jordahl reduziert die Luftschallbelastung in angrenzenden Räumen um bis zu 12dB. Sie setzt damit hohe Maßstäbe bei der akustischen Schallentkopplung von Aufzugsanlagen. Das Körperschalldämmelement wurde erstmals auf der interlift 2019 präsentiert. 

Um den eingeleiteten Körperschall zuverlässig zu reduzieren, besteht die Aufzugsisolierung JAI aus mehreren Stahl- und Elastomerplatten, die in einer Sandwichkonstruktion angeordnet sind. Wird die Isolierung zwischen Aufzugsführungsschiene und Schachtwand montiert, reduziert sie den Schallemissionen und damit die Lärmbelastung in angrenzenden Räumen. So bietet das Element den Baubeteiligten mehr Sicherheit beim Erreichen der Schallschutzziele gemäß der neuen erhöhten Schallschutz-anforderungen nach DIN 8989. Dem Architekten bieten sich größere Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten für angrenzende Räume zum Aufzugsschacht.

Zweischalig ausgeführte Aufzugsschachtkonstruktionen zur Reduzierung des Körperschalls verringern die Nutzfläche und sind oft in der Ausführung schwer realisierbar. Hier stellt die Aufzugsisolierung JAI von Jordahl eine wirtschaftliche Alternative dar, da sie mit ihrer einfachen Befestigung leicht an die bewährten Ankerschienen von Jordahl montiert werden kann. Durch diese Art der Montage ist die Tragfähigkeit des Gesamtsystems vollständig nachweisbar. Planer wie auch Bauausführende profitieren von einer erhöhten Prozesssicherheit und Effizienz bei der Reduzierung des Schalldruckpegels im Aufzugsschacht. Mögliche Nacharbeiten zum Erreichen der vertraglich festgelegten Schallschutzziele werden dadurch schon in der Planungsphase vermieden. Zudem können durch das Dämmelement auch in angrenzenden Räumen des Aufzugsschachtes die Schallschutzziele für schutzbedürftige Räume erreicht werden. Das sorgt für eine noch effektivere Raumausnutzung im Gebäude. Bewohner genießen einen erhöhten Wohnkomfort durch die geringeren Schallbelastungen und können dennoch auf die Vorzüge eines modernen Aufzugs zugreifen.

Erweiterung des Anwendungsfelds Aufzugsschächte
Für ein einfacheres und effizienteres Bauen werden die Kompetenzen und das Sortiment der Marken Jordahl sowie H-Bau Technik und PUK in dem zentralen Ansprechpartner Pohlcon gebündelt. Um dem Kunden in dem umfangreichen Warenkorb eine leichtere Orientierung zu geben, wurden die Produkte der Marken in Anwendungsfelder zusammengefasst. Mit der Jordahl-Aufzugsisolierung JAI kommt ein weiteres Produkt in das Anwendungsfeld Aufzugsschächte, das darüber hinaus Produkte aus den Bereichen Abdichtung, Befestigung sowie Kabeltragsysteme umfasst. 

Weitere Informationen unter www.pohlcon.com 

Über Pohlcon 
Die Pohlcon Vertriebs GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist der zentrale Ansprechpartner für die drei etablierten Marken PUK, Jordahl und H-Bau Technik. Mit der steigenden Komplexität bei der Planung wird die umfassende Beratung immer wichtiger. Durch den gemeinsamen Vertrieb der drei Herstellermarken erleichtert Pohlcon nicht nur die Orientierung, sondern schafft mit einem zentralen Ansprechpartner für verschiedene Gewerke und Bauphasen eine anwenderfreundlichere Lösung. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiter mit einem breiten Spektrum verschiedener Expertisen und steht seinen Kunden mit Vertriebsmitarbeitern über Beratungsingenieure bis zu Montagespezialisten für Elektroinstallation von Beginn an zur Seite.

Bildunterschrift:

Die neue Jordahl-Aufzugsisolierung JAI ist seit Oktober 2019 erhältlich.

Foto: Pohlcon